(module R_055mm (layer F.Cu)
  (at 0 0)
  (descr "Resitance 0.55mm")
  (tags R)
  (autoplace_cost180 10)
  (fp_text reference "" (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value "" (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
    (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
  )
  (model discret/resistor.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.15 0.3 0.3))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
