(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-jul-07)-stable")
  (general
    (links 87)
    (no_connects 0)
    (area 29.971999 82.435699 104.952801 135.9535)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 8)
    (tracks 231)
    (zones 0)
    (modules 49)
    (nets 30)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 Front signal)
    (0 Back signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4)
    (trace_clearance 0.4953)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.3748)
    (segment_width 0.381)
    (edge_width 0.381)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.031496)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.889)
    (uvia_drill 0.508)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.0314)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.381)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.3048)
    (pad_size 1.397 1.397)
    (pad_drill 0.8128)
    (pad_to_mask_clearance 0.254)
    (aux_axis_origin 29.972 100.0252)
    (visible_elements FFFF77BF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 268435457)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 24)
      (hpglpenoverlay 23)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 0)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 4)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 N-000001)
  (net 3 N-0000010)
  (net 4 N-0000011)
  (net 5 N-0000013)
  (net 6 N-0000014)
  (net 7 N-0000015)
  (net 8 N-0000016)
  (net 9 N-0000018)
  (net 10 N-0000019)
  (net 11 N-000002)
  (net 12 N-0000021)
  (net 13 N-0000023)
  (net 14 N-0000024)
  (net 15 N-0000025)
  (net 16 N-0000026)
  (net 17 N-0000027)
  (net 18 N-0000028)
  (net 19 N-0000029)
  (net 20 N-000003)
  (net 21 N-0000030)
  (net 22 N-0000031)
  (net 23 N-0000032)
  (net 24 N-000004)
  (net 25 N-000005)
  (net 26 N-000006)
  (net 27 N-000007)
  (net 28 N-000008)
  (net 29 N-000009)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.4953)
    (trace_width 0.4)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.889)
    (uvia_drill 0.508)
    (add_net "")
    (add_net GND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000015)
    (add_net N-0000016)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000023)
    (add_net N-0000024)
    (add_net N-0000025)
    (add_net N-0000026)
    (add_net N-0000027)
    (add_net N-0000028)
    (add_net N-0000029)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-0000030)
    (add_net N-0000031)
    (add_net N-0000032)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module DB9MC (layer Front) (tedit 52809BA2)
    (at 81.9658 107.2134)
    (descr "Connecteur DB9 male couche")
    (tags "CONN DB9")
    (fp_text reference J1 (at 1.27 -10.16) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DB9 (at 1.27 -3.81) (layer F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at 12.827 -1.27) (size 3.81 3.81) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -12.573 -1.27) (size 3.81 3.81) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 1 thru_hole rect (at 5.588 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 N-0000031)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000018)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.667 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -5.461 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000026)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at -4.064 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000021)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.397 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000021)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 4.191 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (model conn_DBxx/db9_male_pin90deg.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 46.9138 112.3188)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D3 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000032)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIP-4__300 (layer Front) (tedit 527A45CD)
    (at 45.0088 126.0348 180)
    (descr "4 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U2 (at -6.35 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value OPTO-TRANSISTOR4 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000025)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
  )
  (module TO92 (layer Front) (tedit 443CFFD1)
    (at 46.2788 117.1448 315)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (fp_text reference Q1 (at -1.27 3.81 315) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BC558A (at -1.27 -5.08 315) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 315) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000032)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 315) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 N-000007)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 315) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 N-000009)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 75.7428 121.9708 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R10 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-0000030)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000029)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 65.7352 128.7272 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R9 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000023)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000028)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 53.2384 125.0315 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R8 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10k (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000002)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 72.771 121.92 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R7 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 47.1678 131.6736 180)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R6 (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1k (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000014)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-000004)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 53.594 108.3564 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R5 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 330 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000011)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 42.4688 126.0348 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R4 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000025)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 88.9 117.094 270)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R11 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000018)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000024)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 60.198 114.3 180)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D14 (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 3V3 (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 94.8055 117.602 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R12 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000027)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 N-0000031)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_4x1 (layer Front) (tedit 4C10F42E)
    (at 60.198 111.5568)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 5 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000028)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000029)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (model pin_array\pins_array_4x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIP-8__300 (layer Front) (tedit 43A7F843)
    (at 59.9948 124.7648)
    (descr "8 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference IC1 (at -6.35 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ATTINY25-P (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000002)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000014)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000029)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-000003)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000028)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (model dil/dil_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C1V5 (layer Front) (tedit 3E070CF4)
    (at 68.7832 113.6396 270)
    (descr "Condensateur e = 1 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C4 (at 0 -1.26746 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CAPAPOL (at 0 1.27 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -2.286 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (model discret/c_vert_c1v5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C1 (layer Front) (tedit 3F92C496)
    (at 80.137 121.031)
    (descr "Condensateur e = 1 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C3 (at 0.254 -2.286) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 -2.286) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000026)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (model discret/capa_1_pas.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C1 (layer Front) (tedit 3F92C496)
    (at 83.058 114.427 90)
    (descr "Condensateur e = 1 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C2 (at 0.254 -2.286 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0 -2.286 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000027)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000026)
    )
    (model discret/capa_1_pas.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C1 (layer Front) (tedit 3F92C496)
    (at 62.484 130.9624)
    (descr "Condensateur e = 1 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C1 (at 0.254 -2.286) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1nF (at 0 -2.286) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (model discret/capa_1_pas.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module bornier2 (layer Front) (tedit 3EC0ED69)
    (at 39.2684 105.0544 180)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P1 (at 0 -5.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 5.08 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-000006)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-000005)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module pin_array_3x2 (layer Front) (tedit 42931587)
    (at 69.0372 125.8062 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference CON1 (at 0 -3.81 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AVR-ISP-6 (at 0 3.81 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-000003)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-000001)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000028)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000029)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000002)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIP-4__300 (layer Front) (tedit 527A45CD)
    (at 39.9288 126.0348)
    (descr "4 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U1 (at -6.35 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value OPTO-TRANSISTOR4 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-000004)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000025)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -3.81) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000016)
    )
  )
  (module DIP-4__300 (layer Front) (tedit 527A45CD)
    (at 80.2005 126.6825 180)
    (descr "4 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U3 (at -6.35 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value OPTO-TRANSISTOR4 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000024)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000026)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000023)
    )
  )
  (module DIP-4__300 (layer Front) (tedit 527A45CD)
    (at 91.0336 126.492 270)
    (descr "4 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U4 (at -6.35 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value OPTO-TRANSISTOR4 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 N-0000030)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 N-0000031)
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 78.74 115.824 90)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D13 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000021)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 81.153 115.824 270)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D12 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000021)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000027)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 90.551 116.967 90)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D11 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000018)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 46.9138 110.4138)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D1 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-000006)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000032)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 39.4208 112.3188)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D2 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000025)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-000005)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 39.4208 110.4138)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D4 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000025)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 N-000006)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 84.963 115.824 270)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D8 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000027)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 86.868 115.824 90)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D9 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 92.456 116.967 270)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D10 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0 0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000018)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000027)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 40.0558 118.5418)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D5 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 4V7 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000025)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 N-000009)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 39.4208 114.2238)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D6 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 15V (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000025)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 N-000007)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 39.4208 116.1288)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference D7 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 4V3 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000016)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 N-000007)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 46.9138 114.2238 180)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 330 (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000032)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 N-000007)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 44.8564 120.5484 180)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100 (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000025)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R_055mm (layer Front) (tedit 527C87BF)
    (at 47.0408 118.5418)
    (descr "Resitance 0.55mm")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 220 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 N-000009)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.794 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 N-000008)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.22 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 60.198 118.4148)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R13 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-0000028)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 60.198 116.3828)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R14 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100 (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-0000029)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 51.6382 110.7186 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R15 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 330 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000011)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO92 (layer Front) (tedit 443CFFD1)
    (at 52.959 116.84 135)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (fp_text reference U5 (at -1.27 3.81 135) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM117H (at -1.27 -5.08 135) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 135) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000032)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 135) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000011)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 1.27 135) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer Front) (tedit 200000)
    (at 47.7012 102.9843)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer Front) (tedit 200000)
    (at 33.528 131.5212)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer Front) (tedit 200000)
    (at 87.884 132.0292)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer Front) (tedit 200000)
    (at 101.4857 103.5177)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module R3 (layer Front) (tedit 4E4C0E65)
    (at 50.8254 125.0061 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R16 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10k (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 29.972 100.0252) (end 104.9528 100.0252) (angle 90) (layer Edge.Cuts))
  (gr_line (start 29.972 135.0264) (end 104.9528 135.0264) (angle 90) (layer Edge.Cuts))
  (gr_line (start 104.9528 100.0252) (end 104.9528 135.0264) (angle 90) (layer Edge.Cuts))
  (gr_line (start 29.972 135.0264) (end 29.972 100.0252) (angle 90) (layer Edge.Cuts))
)
